Nmail 인스톨 가이드

V3.7

TEL : 1544-1608

- 목차 -

1. 설치하기

2. 메일서버 설정

3. 고급기능 사용

4. 기타

1. 설치하기

Nmail을 설치하여 사용하기 위해서는 다음과 같은 사항이 필요합니다.

- 사용환경

운영체계 : Windows 2000 / 2003 Server 제품군

서버사양 : Pentium III 500Mhz , RAM 256MB 이상(권장)

- 미리 설정되어 있어야 하는 항목

메일서버의 특성상 보유한 도메인의 DNS서버 설정이 되어 있어야 설치 후에 메일 송수신이 가능합니다.

** 3.6버전에서 추가 되거나 개선된 기능들

1. 효용성이 작은 베이시안 필터 엔진 제거

2. FAKE 필터 기능 개선

2. 정보보호 진흥원에서 제공하는 KISA RBL 적용및 각종 RBL 리스트 지정 기능추가

4. SPF 기능추가

5. 유저별 POP3 사용 제한기능 추가

6. 휴면 계정 지정 기능 추가

설치 프로그램을 더블 클릭해서 실행하면 아래와 같은 설치 화면이 나옵니다.

설치될 폴더를 지정하는 부분입니다. 용량이 충분한 파티션을 선택해서 지정해 주세요.

다음을 클릭해서 진행 합니다.

설치 될 내용을 보여주는 창입니다. 인스톨을 누르면 설치가 진행됩니다.

설치가 완료되었습니다. 이제 메일서버 설정과정을 진행 하시면 됩니다.

2. 메일서버 설정

시작 - 프로그램 - Nmail 서버 관리툴 -Nmail 서버 관리툴을 실행 킵니다.

메일서버 관리툴의 메인화면입니다. 이미 DNS서버 설정이 되어 있다면 기본도메인 란에 사용할 도메인을 입력하고 환경저장 버튼을 눌러 저장합니다. (예: passkorea.net )

도메인추가 버튼은 멀티도메인 사용 시 사용하는 버튼입니다.

기본 도메인이 추가된 상태입니다. 환경저장 후에 서비스시작 버튼을 누르면 메일서비스가 시작됩니다.

세부설정 란은 메일서버의 각종 변수 값을 설정하는 부분입니다.

처음 설치 시 적정 값을 설정해 놓았으니 변경 없이 사용해도 됩니다. 발송 성능에 영향을 미치는 설정값은 주로 SEND QUEUE 개수 와 SMTP 타임아웃시간 설정 값입니다.

-송수신용량설정 : 단위는 KB 이며 메일 한 통당 용량을 제한할	때 사용하는 기능입니다. □0□은 제한하지 않는 값입니다.

-SMTP, POP3포트설정 : 기본적으로 이 값들은 임의 변경할 수	없습니다. 방화벽서버에서 포트 포워딩 기능을 사용하거나	메일 게이트웨이 서버 사용 시에 포트를 변경해서 사용하는	기능입니다.

-SMTP 타임아웃시간 설정 : 메일서버가 DNS서버로 쿼리를 주고	응답이 올 때까지 대기하는 시간입니다.

-로그기록유무 : 메일로그를 기록할 필요가 없는 경우에는 체크를	해지하고 저장하면 메일 로그가 남지 않습니다.

-필터 편집: KISA RBL및 각종 필터링 룰을 설정하는 메뉴입니다.

날짜별로 로그를 확인할 수 있습니다.

로그뷰어 - 종류별로 볼 수 있고 검색이 가능해졌습니다.

발신자, 발신메일주소, 제목, 본문, 첨부파일 등은 이전버전에서

제공되던 필터와 동일한 단어매치 방식의 필터입니다.

3.6버전 부터 개선 된 점은 텍스트 파일방식이 아닌 DB처리로

변경되었습니다.

-예외 필터는 필요한 경우에 체크하여 사용하시면 됩니다.

FAKE mail 필터기능 : 스팸발송기를 통해 발송했지만 사용자가 많은 특정 메일클라이언트에서 보낸 것처럼 메일헤더를 위조한 메일입니다. 이런 위조메일은 주로 국내스팸에서 많이 발견되며 자체 테스트결과 스팸일 확률이 99%입니다.

이 기능에 걸린 메일은 차단되도록 설정되어 있으나, 제목에 [FAKE]가 붙어 수신이 되도록 옵션을 조정하면 수신됩니다.

메일 환경설정 파일 ( Config.txt )에서 옵션을 조정해 주면 됩니다.

[fakecheck]

outlook_fake=yes

fake_process=1

위 1값을 0 으로 변경해서 저장후 메일 서비스를 재시작하면 적용됩니다.

발신자필터 사용 예 - 그림처럼 발신자 이름을 입력하면

해당 이름으로 오는 메일은 거부 됩니다.

IP 필터 - IP 필터는 두 가지로 분류됩니다.

white 는 필터가 필요 없는 주요 거래처 등을 등록합니다.

black 은 차단할 IP입니다.

그림의 예제처럼 끝자리가 0 으로 입력하는 경우는 C클래스를

모두 차단하게 됩니다.

같은 클래스에서 IP만 변경해서 스팸메일이 들어오는 경우 C클래스를 차단하면 됩니다.

- RBL(Real-time Black List)필터

한국정보보호진흥원(KISA)에서 제공하는 실시간 스팸차단 리스트 (KISA RBL) 을 기본 적용하여 스팸을 차단 합니다.

국네 RBL외에도 해외에서 제동되는 RBL 목록을 관리자가 추가 할 수 있도록 기능이 개선되었습니다.

참고 :  에서 화이트 IP등록을 받고 있습니다.

스팸설정 - 기본스펨방지 기능 세가지중에 선택하여 사용하십시오.

기본 설정은 POP3 Before 방식으로 설정되어 있습니다.

-릴레이 방지 : 정해진 아이피 대역만 메일을 발송할 수 있도록 권	한을 줍니다.	이 방식은 오래된 방식이지만 IP대역으로 관	리를 하기 때문에 동작은 정확합니다. 단점은 요즘처럼 유동	아이피 사용자에게 아웃룩 사용을 제공하기 힘들다는

단점이 있습니다.

-SMTP인증기능 : 아웃룩에서 메일을 발송 시 팝 계정의 ID와	PASS를 보내서 맟을 경우 발송권한을 주는 기법입니다. 아	웃룩의 계정 섯팅에서 "보내는 메일서버"란에 "인증필요"에	체크를 해 줘야 하는 번거로움이 있습니다.

-POP3 Before인증기법 : 아웃룩 같은 메일 클라이언트들이 먼저	팝서버에 접속할 때 클라이언트의 아이피를 기록해서 일정	시간동안 발송 권한을 주는 기법입니다. 사용자들은 별도의	설정이 필요 없고 서버에서만 설정하면 됩니다.

IP대역을 입력하는 부분입니다.

세가지 기법 모두 IP를 입력하는 부분이 있는데 아래와 같은 방식으로 IP를 입력해야 합니다.

중요 : 폼메일이나 웹메일 사용시 서버자체 아이피를 제외시켜줘야 합니다.

IP 그룹 : 네트웍 시작번지

Netmask : 네트웍 넷마스크

한개의 아이피 : 192.168.1.10 / 255.255.255.255

C 클래스 : 192.168.1.0 / 255.255.255.0

128개(앞부분) : 192.168.1.0 / 255.255.255.128

128개(뒷부분) : 192.168.1.128 / 255.255.255.128

확장스펨방지기능 : 이 기능은 일정시간 안에 정해진 메일갯수를 초과 해 발송하는 유저를 차단하는 기능입니다.

60초에 10개로 설정하면 60초 이내에 10통 이상을 발송하는 유저는 자동 차단되어 관리자가 해제 할 때 까지는 메일서버를 이용해서 발송 할 수 없습니다.

유저관리 : 메일 사용자를 추가, 편집, 삭제하는 메뉴입니다.

버전 3.5부터는 포워딩 기능이 일대일이 아닌 다중 포워딩으로 변경되었습니다.

유저관리 : 사용자 추가 메뉴입니다.

-3.7버전에서 POP3허용 기능이 추가되었습니다.

체크를 해지하면 해당 유저는 POP3기능을 사용할 수   없습니다.

- 임시로 메일서버 사용을 중지 시키는 경우에는 사용 승낙 체크를 해지하면 됩니다. (휴면계정 설정 시)

포워딩 : 포워딩 주소 등록 시 본인 주소를 적으면 메일이 한통	저장되고 포워딩 됩니다.

Nmail 정보 : 사용하는 Nmail 서버의 버전 정보와 등록키를	입력하는 메뉴입니다.

(*주 : 등록키에 있는 영문 알파벳은 대문자입니다.)

3. 고급기능 사용

(1)메일 gateway 설정기능

별도의 발송전용 서버를 지정할 때 사용되는 기능입니다.

Config.txt 파일의 하단에 있는 다음 라인의 no 부분을 yes로 바꾸면 활성화 됩니다.

[gateway]

gateway_enabled=no

그리고 난 후에 list.txt 파일을 열어서 아래와 같이 gateway 서버 아이피를 등록해 주면 됩니다.

[gateway]

gate1=192.168.1.10

(2)도메인 알리아스 기능

A라는 회사가 다음과 같이 도메인을 보유하고 있다고 합니다.

1.	test.co.kr

2.	test.com

3.	test.net

위처럼 세 개의 도메인을 보유하고 있으나 대표로 운영되는 도메인은 test.co.kr 이라고 합니다.

이런 경우에 메일 계정은 1번 도메인만 만들고 2번이나 3번 도메인으로 들어오는 메일은 1번 도메인의 계정으로 수신되게 하는 기능입니다.

( 예 : 으로 메일을 보내면  로수신)

**설정방법

list.txt 파일의 다음부분을 수정해서 사용합니다.

[multidomain]

domain1=test.co.kr

[alias]

domain1_alias1=test.com

domain1_alias2=test.net

(주 : 알리아스 된 도메인은 실제로 계정은 생성되지 않습니다.)

4. 기타

(1)아웃룩 설정방법

아웃룩 사용 시 아래 그림을 참고해서 설정하시기 바랍니다.

먼저 아웃룩을 실행하여 도구 -> 계정 -> 추가 ->메일을 선택합니다.

[그림 4-1]

표시이름은 메일을 수신 시 발송자의 이름을 표시합니다. 이름이나 닉네임 등을 입력합니다.

[그림 4-2]

메일 주소를 입력합니다.

[그림 4-3]

SMTP 와 POP3 서버 주소를 입력합니다. 주의 할 점은 메일교환기 레코드 값(MX)을 입력해야 합니다.

[그림 4-4]

계정이름 (ID) 와 패스워드를 입력하면 설정이 완료됩니다.

이제 등록된 계정으로 메일 송수신 테스트를 해보시기 바랍니다.

3.7버전의 스팸 자동분류 기능을 편리하게 사용하기 위하여 스팸 편지함을 추가로 만듭니다.

[그림 4-5]

위 그림처럼 스펨으로 분류된 메일은 제목앞에 [SPAM] 이라는

문구가 붙습니다.

따라서 아웃룩익스프레스나 아웃룩의 규칙 마법사를 이용해서

제목에 [SPAM] 이 붙은 메일은 미리 만들어놓은 스팸편지함으로

가도록 설정하면 됩니다.

[그림 4-6]

아웃룩익스프레스의 메일규칙 설정 예

(2)텔넷으로 메일서비스 동작 확인하기

시작 - 실행 창에서 CMD를 입력하고 확인버튼을 누르면 명령프롬프트 창이 뜹니다.

C:\>telnet mail.passkorea.net smtp <- 입력

위처럼 입력하고 엔터를 누르면 아래와 같이 응답하면 SMTP서비스가 동작하고 있다는 메시지입니다.

220 passkorea.net SMTP Service Ready

quit <- 입력 (화면에는 보이지 않음)

해당 창에서 □quit" 를 입력하고 엔터를 누르면

221 passkorea.net service closing transmission channel

호스트에 대한 연결을 잃었습니다.

위와 같은 메시지가 나옵니다.

POP3 서버도 동일하게 테스트 할 수 있습니다.

C:\>telnet mail.passkorea.net pop3 <- 입력