Nmail/nWmail

인스톨 가이드

V3.7

TEL : 1544-1608

- 목차 -

1. 설치하기

2. 메일서버 설정

3. 고급기능 사용

4. 기타

1. 설치하기

Nmail을 설치하여 사용하기 위해서는 다음과 같은 사항이 필요합니다.

- 사용환경

운영체계 : Windows 2000 / 2003 Server 제품군

서버사양 : Pentium III 500Mhz , RAM 256MB 이상(권장)

- 미리 설정되어 있어야 하는 항목

메일서버의 특성상 보유한 도메인의 DNS서버 설정이 되어 있어야 설치 후에 메일 송수신이 가능합니다.

** 3.6버전에서 추가 되거나 개선된 기능들

1. 효용성이 작은 베이시안 필터 엔진 제거

2. FAKE 필터 기능 개선

2. 정보보호 진흥원에서 제공하는 KISA RBL 적용및 각종 RBL 리스트 지정 기능추가

4. SPF 기능추가

5. 유저별 POP3 사용 제한기능 추가

6. 휴면 계정 지정 기능 추가

설치 프로그램을 더블 클릭해서 실행하면 아래와 같은 설치 화면이 나옵니다.

설치될 폴더를 지정하는 부분입니다. 용량이 충분한 파티션을 선택해서 지정해 주세요.

다음을 클릭해서 진행 합니다.

설치 될 내용을 보여주는 창입니다. 인스톨을 누르면 설치가 진행됩니다.

설치가 완료되었습니다. 이제 메일서버 설정과정을 진행 하시면 됩니다.

2. 메일서버 설정

시작 - 프로그램 - Nmail 서버 관리툴 -Nmail 서버 관리툴을 실행 킵니다.

메일서버 관리툴의 메인화면입니다. 이미 DNS서버 설정이 되어 있다면 기본도메인 란에 사용할 도메인을 입력하고 환경저장 버튼을 눌러 저장합니다. (예: passkorea.net )

도메인추가 버튼은 멀티도메인 사용 시 사용하는 버튼입니다.

기본 도메인이 추가된 상태입니다. 환경저장 후에 서비스시작 버튼을 누르면 메일서비스가 시작됩니다.

세부설정 란은 메일서버의 각종 변수 값을 설정하는 부분입니다.

처음 설치 시 적정 값을 설정해 놓았으니 변경 없이 사용해도 됩니다. 발송 성능에 영향을 미치는 설정값은 주로 SEND QUEUE 개수 와 SMTP 타임아웃시간 설정 값입니다.

-송수신용량설정 : 단위는 KB 이며 메일 한 통당 용량을 제한할	때 사용하는 기능입니다. □0□은 제한하지 않는 값입니다.

-SMTP, POP3포트설정 : 기본적으로 이 값들은 임의 변경할 수	없습니다. 방화벽서버에서 포트 포워딩 기능을 사용하거나	메일 게이트웨이 서버 사용 시에 포트를 변경해서 사용하는	기능입니다.

-SMTP 타임아웃시간 설정 : 메일서버가 DNS서버로 쿼리를 주고	응답이 올 때까지 대기하는 시간입니다.

-로그기록유무 : 메일로그를 기록할 필요가 없는 경우에는 체크를	해지하고 저장하면 메일 로그가 남지 않습니다.

-필터 편집: KISA RBL및 각종 필터링 룰을 설정하는 메뉴입니다.

날짜별로 로그를 확인할 수 있습니다.

로그뷰어 - 종류별로 볼 수 있고 검색이 가능해졌습니다.

발신자, 발신메일주소, 제목, 본문, 첨부파일 등은 이전버전에서

제공되던 필터와 동일한 단어매치 방식의 필터입니다.

3.6버전 부터 개선 된 점은 텍스트 파일방식이 아닌 DB처리로

변경되었습니다.

-예외 필터는 필요한 경우에 체크하여 사용하시면 됩니다.

FAKE mail 필터기능 : 스팸발송기를 통해 발송했지만 사용자가 많은 특정 메일클라이언트에서 보낸 것처럼 메일헤더를 위조한 메일입니다. 이런 위조메일은 주로 국내스팸에서 많이 발견되며 자체 테스트결과 스팸일 확률이 99%입니다.

이 기능에 걸린 메일은 차단되도록 설정되어 있으나, 제목에 [FAKE]가 붙어 수신이 되도록 옵션을 조정하면 수신됩니다.

메일 환경설정 파일 ( Config.txt )에서 옵션을 조정해 주면 됩니다.

[fakecheck]

outlook_fake=yes

fake_process=1

위 1값을 0 으로 변경해서 저장후 메일 서비스를 재시작하면 적용됩니다.

발신자필터 사용 예 - 그림처럼 발신자 이름을 입력하면

해당 이름으로 오는 메일은 거부 됩니다.

IP 필터 - IP 필터는 두 가지로 분류됩니다.

white 는 필터가 필요 없는 주요 거래처 등을 등록합니다.

black 은 차단할 IP입니다.

그림의 예제처럼 끝자리가 0 으로 입력하는 경우는 C클래스를

모두 차단하게 됩니다.

같은 클래스에서 IP만 변경해서 스팸메일이 들어오는 경우 C클래스를 차단하면 됩니다.

- RBL(Real-time Black List)필터

한국정보보호진흥원(KISA)에서 제공하는 실시간 스팸차단 리스트 (KISA RBL) 을 기본 적용하여 스팸을 차단 합니다.

국네 RBL외에도 해외에서 제동되는 RBL 목록을 관리자가 추가 할 수 있도록 기능이 개선되었습니다.

참고 :  에서 화이트 IP등록을 받고 있습니다.

스팸설정 - 기본스펨방지 기능 세가지중에 선택하여 사용하십시오.

기본 설정은 POP3 Before 방식으로 설정되어 있습니다.

-릴레이 방지 : 정해진 아이피 대역만 메일을 발송할 수 있도록 권	한을 줍니다.	이 방식은 오래된 방식이지만 IP대역으로 관	리를 하기 때문에 동작은 정확합니다. 단점은 요즘처럼 유동	아이피 사용자에게 아웃룩 사용을 제공하기 힘들다는

단점이 있습니다.

-SMTP인증기능 : 아웃룩에서 메일을 발송 시 팝 계정의 ID와	PASS를 보내서 맟을 경우 발송권한을 주는 기법입니다. 아	웃룩의 계정 섯팅에서 "보내는 메일서버"란에 "인증필요"에	체크를 해 줘야 하는 번거로움이 있습니다.

-POP3 Before인증기법 : 아웃룩 같은 메일 클라이언트들이 먼저	팝서버에 접속할 때 클라이언트의 아이피를 기록해서 일정	시간동안 발송 권한을 주는 기법입니다. 사용자들은 별도의	설정이 필요 없고 서버에서만 설정하면 됩니다.

IP대역을 입력하는 부분입니다.

세가지 기법 모두 IP를 입력하는 부분이 있는데 아래와 같은 방식으로 IP를 입력해야 합니다.

중요 : 폼메일이나 웹메일 사용시 서버자체 아이피를 제외시켜줘야 합니다.

IP 그룹 : 네트웍 시작번지

Netmask : 네트웍 넷마스크

한개의 아이피 : 192.168.1.10 / 255.255.255.255

C 클래스 : 192.168.1.0 / 255.255.255.0

128개(앞부분) : 192.168.1.0 / 255.255.255.128

128개(뒷부분) : 192.168.1.128 / 255.255.255.128

확장스펨방지기능 : 이 기능은 일정시간 안에 정해진 메일갯수를 초과 해 발송하는 유저를 차단하는 기능입니다.

60초에 10개로 설정하면 60초 이내에 10통 이상을 발송하는 유저는 자동 차단되어 관리자가 해제 할 때 까지는 메일서버를 이용해서 발송 할 수 없습니다.

유저관리 : 메일 사용자를 추가, 편집, 삭제하는 메뉴입니다.

버전 3.5부터는 포워딩 기능이 일대일이 아닌 다중 포워딩으로 변경되었습니다.

유저관리 : 사용자 추가 메뉴입니다.

-3.7버전에서 POP3허용 기능이 추가되었습니다.

체크를 해지하면 해당 유저는 POP3기능을 사용할 수   없습니다.

- 임시로 메일서버 사용을 중지 시키는 경우에는 사용 승낙 체크를 해지하면 됩니다. (휴면계정 설정 시)

포워딩 : 포워딩 주소 등록 시 본인 주소를 적으면 메일이 한통	저장되고 포워딩 됩니다.

Nmail 정보 : 사용하는 Nmail 서버의 버전 정보와 등록키를	입력하는 메뉴입니다.

(*주 : 등록키에 있는 영문 알파벳은 대문자입니다.)

3. 고급기능 사용

(1)메일 gateway 설정기능

별도의 발송전용 서버를 지정할 때 사용되는 기능입니다.

Config.txt 파일의 하단에 있는 다음 라인의 no 부분을 yes로 바꾸면 활성화 됩니다.

[gateway]

gateway_enabled=no

그리고 난 후에 list.txt 파일을 열어서 아래와 같이 gateway 서버 아이피를 등록해 주면 됩니다.

[gateway]

gate1=192.168.1.10

(2)도메인 알리아스 기능

A라는 회사가 다음과 같이 도메인을 보유하고 있다고 합니다.

1.	test.co.kr

2.	test.com

3.	test.net

위처럼 세 개의 도메인을 보유하고 있으나 대표로 운영되는 도메인은 test.co.kr 이라고 합니다.

이런 경우에 메일 계정은 1번 도메인만 만들고 2번이나 3번 도메인으로 들어오는 메일은 1번 도메인의 계정으로 수신되게 하는 기능입니다.

( 예 : 으로 메일을 보내면  로수신)

**설정방법

list.txt 파일의 다음부분을 수정해서 사용합니다.

[multidomain]

domain1=test.co.kr

[alias]

domain1_alias1=test.com

domain1_alias2=test.net

(주 : 알리아스 된 도메인은 실제로 계정은 생성되지 않습니다.)

4. 기타

(1)아웃룩 설정방법

아웃룩 사용 시 아래 그림을 참고해서 설정하시기 바랍니다.

먼저 아웃룩을 실행하여 도구 -> 계정 -> 추가 ->메일을 선택합니다.

[그림 4-1]

표시이름은 메일을 수신 시 발송자의 이름을 표시합니다. 이름이나 닉네임 등을 입력합니다.

[그림 4-2]

메일 주소를 입력합니다.

[그림 4-3]

SMTP 와 POP3 서버 주소를 입력합니다. 주의 할 점은 메일교환기 레코드 값(MX)을 입력해야 합니다.

[그림 4-4]

계정이름 (ID) 와 패스워드를 입력하면 설정이 완료됩니다.

이제 등록된 계정으로 메일 송수신 테스트를 해보시기 바랍니다.

3.7버전의 스팸 자동분류 기능을 편리하게 사용하기 위하여 스팸 편지함을 추가로 만듭니다.

[그림 4-5]

위 그림처럼 스펨으로 분류된 메일은 제목앞에 [SPAM] 이라는

문구가 붙습니다.

따라서 아웃룩익스프레스나 아웃룩의 규칙 마법사를 이용해서

제목에 [SPAM] 이 붙은 메일은 미리 만들어놓은 스팸편지함으로

가도록 설정하면 됩니다.

[그림 4-6]

아웃룩익스프레스의 메일규칙 설정 예

(2)텔넷으로 메일서비스 동작 확인하기

시작 - 실행 창에서 CMD를 입력하고 확인버튼을 누르면 명령프롬프트 창이 뜹니다.

C:\>telnet mail.passkorea.net smtp <- 입력

위처럼 입력하고 엔터를 누르면 아래와 같이 응답하면 SMTP서비스가 동작하고 있다는 메시지입니다.

220 passkorea.net SMTP Service Ready

quit <- 입력 (화면에는 보이지 않음)

해당 창에서 □quit" 를 입력하고 엔터를 누르면

221 passkorea.net service closing transmission channel

호스트에 대한 연결을 잃었습니다.

위와 같은 메시지가 나옵니다.

POP3 서버도 동일하게 테스트 할 수 있습니다.

C:\>telnet mail.passkorea.net pop3 <- 입력

nWmail V3.7 인스톨 가이드

- 목차 -

1. 설치 및 메일서버 설정

2. 웹 메일 설정 및 관리자 등록

3. 웹 메일 기능설명

3-1 관리자 메뉴

3-2 환경설정 메뉴

1. 설치 및 메일서버 설정

nWmail Standard에는 Nmail 서버가 포함되어 있습니다. 인스톨 과정과 메일서버 설정 과정은 Nmail 서버와 동일하므로, 앞부분의 Nmail 설치 란을 참조 하십시오.

nWmail 설치 후에 폴더를 보면 Nmail에는 없던 Webmail 폴더가 추가 되어 있습니다.

이 폴더가 웹메일용 ASP 소스 코드가 있는 폴더입니다.

** 주 : Webmail 폴더의 내용과 Webmail(other domain)의 내용은 동일합니다. Webmail(other domain) 폴더는 도메인 추가 될 경우 복사하여 사용하면 됩니다.

[그림 1-1]

2. 웹메일 설정

웹메일의 설정과정은 웹 페이지로 접속하여 관리자를 등록하는 과정을 진행하면 됩니다.

[그림 2-1]

□ nWmail이 설치된 폴더 하위에 □webmail"이라는

폴더가 생성되어 있습니다. 이 □webmail" 폴더를

가상디렉토리로 만들어서 웹으로 접속 할 수 있도록 설정

합니다.

[그림 2-2]

□ 웹 공유 탭에서 이 폴더를 공유함을 클릭하면 [그림 2-2]처럼 별칭을 입력하는 창이 뜹니다. 이곳에 별칭을 입력하고 확인 버튼을 눌러서 설정을 저장합니다.

이제 웹 브라우져를 실행시켜 □http://도메인/별칭□으로 접속해서 설정을 진행 합니다.

** 주 : 웹 공유 설정을 하지 않더라도 IIS 관리자 툴을 이용해서 별칭이 아닌 호스트 추가 등으로 설정해도 됩니다.

혹은 webmail 폴더를 웹 루트 밑에 카피하셔도 됩니다.

[그림 2-3]

웹 페이지로 접속 후  위와 같은 메시지가 나오면 메일서버 관리툴을 실행하여 기본도메인과 등록키가 입력되어 있는지 확인 합니다.

[그림 2-4]

메일서버 도메인 (예: mail.passkorea.net) 과 관리자로 사용할 유저 정보를 기록합니다.

[그림 2-5]

정상적으로 환경저장이 되면 [그림-2-5]와 같은 창이 뜹니다.

[그림 2-6]

관리자 모드로 로그인 된 웹 메일의 메인화면입니다.

3. 웹 메일 기능설명

3-1 관리자메뉴

관리자로 로그인 하면 왼쪽 메뉴에 관리자메뉴 가 있습니다.

이 관리자 메뉴에서 여러 가지 설정을 할 수 있습니다.

[그림 3-1]

-계정신청확인 : 회원 가입 시 관리자가 허가해야 회원사용이	가능한 모드에서 회원 승인을 해주는 메뉴입니다.

-사용자 관리자 : 회원 개개인의 등록 내용을 변경 해 주거나 용량	설정을 변경해 주는 메뉴입니다.

-신청양식설정 : 회원 가입메뉴에 입력하는 내용을 설정합니다.

가입시 자동승인을 사용하게 되면 회원가입하면

자동으로 메일 계정이 부여됩니다.

가입메뉴는 필요한 항목만 선택하면 선택된 항목만	회원가입 메뉴에 나오게 됩니다.

[그림 3-2]

-공용주소록 : 관리자가 공용주소록을 만들어 놓으면 일반	사용자들이 이 주소록을 공유해서 사용할 수 있는	기능입니다. 공용주소록은 관리자만 등록 가능합니다.

-메일링리스트 : 메일링리스트를 추가/삭제 하는 메뉴입니다.

-메일용량수정 : 기본적으로 부여되는 기본 용량을 변경해주는	메뉴입니다. 초기 설정값은 10MB입니다.

-전체메일보내기 : 전체회원에게 메일을 발송하는 메뉴입니다.

-메일로그분석기 : 메일로그 기록은 nWmail-MailDir-logs	폴더에 하루에 하나의 로그가 텍스트 형식으로 기록됩니다.

메일서버 관리툴의 세부설정에서  로그분석기 실행에	체크가 되어 있어야 합니다. 분석기는 하루이전 로그까지	자동 분석되어 누적됩니다.

[그림 3-3]

3-2 환경설정메뉴

[그림 3-4]

환경설정 메뉴는 각 개인의 메일 사용에 대한 각종 기능들을 설정하는 메뉴입니다.

-개인정보관리 : 회원 가입 시 등록했던 개인정보를 수정할 때	사용하는 메뉴입니다. ID는 변경이 불가능합니다.

[그림 3-5]

-수신거부 : 수신거부 할 메일주소를 입력하거나 삭제하는	메뉴입니다.

[그림 3-6]

-Forwording 설정 : 수신된 메일을 다른 메일주소로 보낼 때	사용됩니다. 3.5버전부터는 다중 포워딩이 지원됩니다.

메일을 한통 보관하고 포워딩 시키는 경우에는 본인의	메일주소도 넣어주면 됩니다.

[그림 3-7]

-외부메일설정(POP3) : POP3 계정을 지원하는 외부 메일을	등록하여 외부메일 같이 관리할 수 있습니다.

[그림 3-8]

-편지함관리 : 편지함을 추가/삭제 하는 메뉴입니다.

많은 메일을 관리하는 경우에 필터링 설정과 연계하여 쉽게	관리가 가능합니다.

[그림 3-9]

-서명작성/수정 : 메일을 발송할 때 꼬리에 붙어 나가는 서명을	작성하거나 수정하는 기능입니다.

[그림 3-10]

-편지 자동분류 설정 : 수신된 메일을 필터링하는 메뉴입니다.

특정 주소로부터 발송된 메일을 보지 않고 삭제하거나 미리	정의해둔 편지함으로 자동으로 이동 시킬 수 있습니다.

[그림 3-11]

-자동응답 : 메일이 들어오면 자동응답 하는 기능입니다.

출장중이거나 부재중에 사용하는 기능입니다.

[그림 3-12]